**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к**

**ПРИГЛАШЕНИЮ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ**

К рассмотрению принимаются Заявки только от компаний, зарегистрированных на сайте [www.ungm.org](http://www.ungm.org) (1-ый уровень регистрации).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пожалуйста, укажите Ваш номер регистрации Поставщика на сайте** [www.ungm.com](http://www.ungm.com) | | |  | | |
| **#** | **ПРОДУКТ / МАТЕРИАЛ (с предоставлением спецификации и указанием страны–производителя)** | | **КОЛ-ВО** | **ЦЕНА за ЕД (в кырг сомах)** | **ВСЕГО**  **(в кырг сомах)** |
| **ТРЕБУЕТСЯ ДОСТАВКА ПО г.БИШКЕК** | | | | | |
| 1. | **Фотокамера**  Полнокадровая 36×24мм, ≥34МП, RAW/JPEG/HEIF, глубина цвета ≥14бит, стабилизация IBIS 5-осевая, соотношение ≥3:2 | | **4** |  |  |
| 2. | **Объектив 24–105мм**  Для полноформатной камеры, постоянная f/4, оптическая стабилизация  Совместимый с №1 | | **4** |  |  |
| 3. | **Зарядное устройство для камеры**  Сетевое ЗУ для аккумуляторов камеры, защита от перезаряда  Совместимое с №1 | | **4** |  |  |
| 4 | **Карта памяти SDXC 128ГБ**  Класс не ниже UHS-I U3 (рекомендуемо V30), скорость чтения/записи для 4K  Совместимая с №1 | | **4** |  |  |
| 5 | **Видеоштатив**  Высота ≥160см, нагрузка ≥6кг, профессиональная видеоголовка  Совместимый с №1 | | **4** |  |  |
| 6 | **Стабилизатор 3-осевой**  Нагрузка ≥3кг, режимы PAN/LOCK/Follow, автономность ≥10ч | | **1** |  |  |
| 7 | **Микрофон петличный беспроводной**  Приёмник+передатчик, диапазон 50Гц–18кГц, дальность до 100м, выход 3,5мм TRS/запись в камеру | | **4** |  |  |
| 8 | **Стойка-журавль (C-Stand)**  Приёмник+передатчик, диапазон 50Гц–18кГц, дальность до 100м, выход 3,5мм TRS/запись в камеру | | **6** |  |  |
| 9 | **Телесуфлёр портативный**  Стекло 70/30, под планшет до 10″, крепление к штативу/ камере, бленда | | **2** |  |  |
| 10 | **Портативная аудиостудия/микшер**  ≥4 XLR с фантомом, многоканальная запись/USB-интерфейс, саундпады, Bluetooth | | **2** |  |  |
| 11 | **Студийный монитор (активная АС)**  Динамик ~5″, частотный диапазон от ~50Гц, входы TRS/XLR | | **2** |  |  |
| 12 | **Наушники мониторные**  Полуоткрытые, 15–25 000Гц, импеданс ~55Ом, съёмный кабель  Совместимы с №11 | | **2** |  |  |
| 13 | **LED-свет «трубка» (комплект)**  RGBWW, 2700–7500 К, CRI/TLCI ≥95, аккумулятор, комплект из 2 трубок | | **4** |  |  |
| 14 | **Рюкзак для камеры**  Вместимость: камера + 2–3 объектива + аксессуары; влагозащита, модульные вкладыши | | **2** |  |  |
| 15 | **Картридер**  SD/microSD/CF, интерфейс USB 3.0/USB-C | | **2** |  |  |
| 16 | **Гибкая LED-панель ~2′×2′**  RGBWW, 2700–7500 К, CRI ≥95, диммирование, управление DMX/Wi-Fi/BT | | **2** |  |  |
| 17 | **Гибкая LED-панель ~2′×1′**  RGBWW, 2700–7500 К, CRI ≥95, диммирование, управление DMX/Wi-Fi/BT | | **6** |  |  |
| 18 | **Видеомикшер**  ≥4 HDMI входа, HDMI выход, USB-C (UVC) для стриминга, PiP/оверлеи, запись на USB | | **2** |  |  |
| 19 | **Тканевый хромакей 2,4×5,0м**  Двусторонний зелёный/синий, плотная ткань, люверс/крепления | | **2** |  |  |
| 20 | **Бумажный фон 2,72×10м**  Цвет нейтральный (белый/серый/чёрный), картонная втулка | | **2** |  |  |
| 21 | **Система крепления фонов**  Перекладина до ~3м, стойки до ~2,5м, переносная, поддержка нескольких рулонов | | **2** |  |  |
| 22 | **«Ворота» для фона**  Арочная система, регулируемая ширина до ~3м, усиленные стойки/поперечина | | **2** |  |  |
|  | | **РЕКОМЕНДОВАНО ЮНИСЕФ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА** | | |
| **Сроки поставки** *(указать в днях, с момента подписания контракта до момента передачи товара указанному получателю)\** | | 14 дней |  | | |
| Условия доставки | | За счет поставщика |  | | |
| Упаковка | | Заводская, обеспечивающая сохранность при транспортировке |  | | |
| Место доставки | | проект ЮНИСЕФ |  | | |
| Гарантийный срок | | Минимум 1 год  **Должны быть указаны детали**  **гарантийного (постпродажного) обслуживания техники в Кыргызстане, например контакты авторизованного сервисного центра.** |  | | |
| *\*Примечание: Должны быть указаны гарантированные сроки поставки. Несоблюдение сроков может повлечь штрафные санкции* | | | | | |

**ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

В случае победы в вышеуказанном тендере нижеподписавшийся обязуется поставить все работы в соответствии с ценами, в течении сроков и на условиях, указанных в Заявке.

Название :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя и должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Печать:

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_