**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к**

**ПРИГЛАШЕНИЮ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ**

К рассмотрению принимаются Заявки только от компаний, зарегистрированных на сайте [www.ungm.org](http://www.ungm.org) (1-ый уровень регистрации).

|  |  |
| --- | --- |
| **Пожалуйста, укажите Ваш номер регистрации Поставщика на сайте** [www.ungm.com](http://www.ungm.com) |  |
| **#** | **ПРОДУКТ / МАТЕРИАЛ (с предоставлением спецификации и указанием страны–производителя)** | **КОЛ-ВО** | **ЦЕНА за ЕД (в кырг сомах)** | **ВСЕГО** **(в кырг сомах)** |
| **ТРЕБУЕТСЯ ДОСТАВКА ПО г.БИШКЕК**  |
| 1. | **Фотокамера**Полнокадровая 36×24мм, ≥34МП, RAW/JPEG/HEIF, глубина цвета ≥14бит, стабилизация IBIS 5-осевая, соотношение ≥3:2 | **4** |  |  |
| 2. | **Объектив 24–105мм** Для полноформатной камеры, постоянная f/4, оптическая стабилизацияСовместимый с №1 | **4** |  |  |
| 3. | **Зарядное устройство для камеры**Сетевое ЗУ для аккумуляторов камеры, защита от перезарядаСовместимое с №1 | **4** |  |  |
| 4 | **Карта памяти SDXC 128ГБ**Класс не ниже UHS-I U3 (рекомендуемо V30), скорость чтения/записи для 4KСовместимая с №1 | **4** |  |  |
| 5 | **Видеоштатив**Высота ≥160см, нагрузка ≥6кг, профессиональная видеоголовкаСовместимый с №1 | **4** |  |  |
| 6 | **Стабилизатор 3-осевой**Нагрузка ≥3кг, режимы PAN/LOCK/Follow, автономность ≥10ч | **1** |  |  |
| 7 | **Микрофон петличный беспроводной**Приёмник+передатчик, диапазон 50Гц–18кГц, дальность до 100м, выход 3,5мм TRS/запись в камеру  | **4** |  |  |
| 8 | **Стойка-журавль (C-Stand)**Приёмник+передатчик, диапазон 50Гц–18кГц, дальность до 100м, выход 3,5мм TRS/запись в камеру  | **6** |  |  |
| 9 | **Телесуфлёр портативный** Стекло 70/30, под планшет до 10″, крепление к штативу/ камере, бленда | **2** |  |  |
| 10 | **Портативная аудиостудия/микшер**≥4 XLR с фантомом, многоканальная запись/USB-интерфейс, саундпады, Bluetooth | **2** |  |  |
| 11 | **Студийный монитор (активная АС)**Динамик ~5″, частотный диапазон от ~50Гц, входы TRS/XLR | **2** |  |  |
| 12 | **Наушники мониторные**Полуоткрытые, 15–25 000Гц, импеданс ~55Ом, съёмный кабельСовместимы с №11 | **2** |  |  |
| 13 | **LED-свет «трубка» (комплект)**RGBWW, 2700–7500 К, CRI/TLCI ≥95, аккумулятор, комплект из 2 трубок | **4** |  |  |
| 14 | **Рюкзак для камеры**Вместимость: камера + 2–3 объектива + аксессуары; влагозащита, модульные вкладыши | **2** |  |  |
| 15 | **Картридер**SD/microSD/CF, интерфейс USB 3.0/USB-C | **2** |  |  |
| 16 | **Гибкая LED-панель ~2′×2′**RGBWW, 2700–7500 К, CRI ≥95, диммирование, управление DMX/Wi-Fi/BT | **2** |  |  |
| 17 | **Гибкая LED-панель ~2′×1′**RGBWW, 2700–7500 К, CRI ≥95, диммирование, управление DMX/Wi-Fi/BT | **6** |  |  |
| 18 | **Видеомикшер**≥4 HDMI входа, HDMI выход, USB-C (UVC) для стриминга, PiP/оверлеи, запись на USB | **2** |  |  |
| 19 | **Тканевый хромакей 2,4×5,0м**Двусторонний зелёный/синий, плотная ткань, люверс/крепления | **2** |  |  |
| 20 | **Бумажный фон 2,72×10м**Цвет нейтральный (белый/серый/чёрный), картонная втулка | **2** |  |  |
| 21 | **Система крепления фонов**Перекладина до ~3м, стойки до ~2,5м, переносная, поддержка нескольких рулонов | **2** |  |  |
| 22 | **«Ворота» для фона**Арочная система, регулируемая ширина до ~3м, усиленные стойки/поперечина | **2** |  |  |
|  | **РЕКОМЕНДОВАНО ЮНИСЕФ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА** |
| **Сроки поставки** *(указать в днях, с момента подписания контракта до момента передачи товара указанному получателю)\** | 14 дней |  |
| Условия доставки | За счет поставщика  |  |
| Упаковка | Заводская, обеспечивающая сохранность при транспортировке |  |
| Место доставки | проект ЮНИСЕФ |  |
| Гарантийный срок | Минимум 1 год**Должны быть указаны детали** **гарантийного (постпродажного) обслуживания техники в Кыргызстане, например контакты авторизованного сервисного центра.**  |  |
| *\*Примечание: Должны быть указаны гарантированные сроки поставки. Несоблюдение сроков может повлечь штрафные санкции* |

**ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

В случае победы в вышеуказанном тендере нижеподписавшийся обязуется поставить все работы в соответствии с ценами, в течении сроков и на условиях, указанных в Заявке.

Название :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя и должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Печать:

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_